붙임#1

냉 . 온수기 (생수통식) 요구조건

구분			적 용 규 격		비고
외형치수 (WxDxH) (mm)			340 x 340 x 970		공차 : ± 40
중량 ( kg )			23		공차 : ± 4
색상			회색 / 아이보리
냉각장치	정격 소비전력		110 이하
	온도조절		압력식 써머스타트 KS C 8308 증 정온도 복귀형
	콤프레샤	소 음	45db 이하	무향실, 10분자동 후 압측기직선거리10cm
		호칭출력	1/10HP ~ 1/12HP
		냉 매	R - 134a
		냉동능력	65Kcal/h 이상
		전 압 보증능력	220V± 10%
	냉 수 통	재 질	KS D 3698 STS 304 0.8t 이상
		용 량	3.0~3.8ℓ
가열장치	정격 소비전력(W)		450		공차 : ± 10%
	온도조절		자동복귀형(바이메탈)
	과열방지		자동복귀형(바이메탈)
	히타	상온시저항	AC220V 96.8Ω		공차 : ± 5%
		방 식	밴드방식
		제품 수준	"전"자 마크 표시품
	온수통	재 질	KS D 3698 STS 304 0.6t 이상
		용 량	1.8 ~3.0 ℓ
급수능력		냉 수	4.5 ℓ/h 이상 또는 연속출수 2.0 ℓ 이상		온도 2~15℃
		온 수	9.0 ℓ/h 이상 또는 연속출수 2.0 ℓ 이상		온도 70~95℃

▲  기본 요구조건

구분		적용규격	비고
전기적 특 성	내 전 압	누설전류 5mA 미만	AC1500V/1분간또는 AC1800V/3초간가열
	절연저항	50MΩ 이상	DC 500V이상 절연 저항계 측정
냉매누설		KS C 9305 증 냉매누설
생수통	원 재 료	P.C (플라카브네이트)	WHO/FDA 인증품
	용 량	18.9ℓ	공차 : ± 5%
	수 량	2개
	크 기(mm)	완제품(H x D) : 485±5 X 274±3
		주입구 : 내경 48, 외경 58	공차 : ± 2
	두 께	평균분포 : 1t 이상, 최소 : 0.8t이상
	중 량	820g (마개 제외)	공차 : ± 10%
	색 상	IBP 0509	한국프라스틱 표준색 견본집
	열 처 리	130±3℃이상 고온 플림처리
	마 개	재질 PE, 외경 60 ± 2	식품용기적합
	재 질	중금속 : 1 이하	보사부고시기준
		증발 잔류물(mg/ℓ) : 30 이하
		과망간산 칼륨 소비량(mg/ℓ) : 10 이하
		페놀, 프롬알데히드 및 색소 : 불검출
	성 능	인장강도(kgf/mm) : 5.5 이상	KS M 3153
		신 장 률 (%) : 50 이상
		내광성 : KS K 0700 중 3급 이상
		낙하시험 : 균열등 이상이 없어야 함	2m 높이 →3호
		유출시험 : 누수현상이 없어야 함

▲ 특수조건

◊ 전기용품 안전관리법에 의한 형식 승인품 적용

◊ 모든 부품은 ‘04 이후 제조품 적용

◊ 하자 보증기간은 2년간 무상(단, 생수통은 제외), 5년이상 부품 공급을       보장 하여야 한다.

◊ 완제품에는 모델명, 제조년도 및 제조회사명을 잘 보이는 곳에 적당한

크기로 표지하여야 한다.

◊ 제품의 사용 설명서(특히,설치시 유의사항 명시)1부를 첨부하여야             한다.

◊ 기타 규제되지 않은 사항은 냉.온수기 일반 제조관례에 따른다.

▲ 포장 및 표지

◊ 포장은 일반 상용 포장방법을 적용한다.

◊ 표지는 포장의 겉면 잘 보이는 곳에 품명, 모델명, 중량, 제조년월일 및       제조 회사명을 적당한 크기로 표지하여야 한다.

▲ 기타사항

◊ 냉온수기 1EA(냉온수기 몸체1대, 생수통 2개)로 한다.